Conversion Warnings Log


MSG_ID: 1040 	MSG_TYPE: S 	MSG_NAME: Nm_Message_Tx
	SIG_NAME: Nm_Signal_Tx, STATUS: Invalid Max or Min value., ACTION: Value Set to default

MSG_ID: 1024 	MSG_TYPE: S 	MSG_NAME: Nm_Message_Rx
	SIG_NAME: Nm_Signal_Rx, STATUS: Invalid Max or Min value., ACTION: Value Set to default

MSG_ID: 640 	MSG_TYPE: S 	MSG_NAME: BMS_BatteryMeasure_Tx
	SIG_NAME: BMS_SG_BatteryIdentifier_Tx, STATUS: Invalid Max or Min value., ACTION: Value Set to default
	SIG_NAME: BMS_SG_BatteryStatus_Tx, STATUS: Invalid Max or Min value., ACTION: Value Set to default

MSG_ID: 641 	MSG_TYPE: S 	MSG_NAME: BMS_EngineState_Tx
	SIG_NAME: BMS_SG_EngineTorque_Tx, STATUS: Invalid Max or Min value., ACTION: Value Set to default
	SIG_NAME: BMS_SG_EngineCoolantTemp_Tx, STATUS: Invalid Max or Min value., ACTION: Value Set to default
	SIG_NAME: BMS_SG_EngineFuelTemp_Tx, STATUS: Invalid Max or Min value., ACTION: Value Set to default
	SIG_NAME: BMS_SG_VehicleSpeed_Tx, STATUS: Invalid Max or Min value., ACTION: Value Set to default

MSG_ID: 784 	MSG_TYPE: S 	MSG_NAME: BMS_BatteryMeasure_Rx
	SIG_NAME: BMS_SG_BatteryIdentifier_Rx, STATUS: Invalid Max or Min value., ACTION: Value Set to default
	SIG_NAME: BMS_SG_BatteryStatus_Rx, STATUS: Invalid Max or Min value., ACTION: Value Set to default

MSG_ID: 785 	MSG_TYPE: S 	MSG_NAME: BMS_EngineState_Rx
	SIG_NAME: BMS_SG_EngineTorque_Rx, STATUS: Invalid Max or Min value., ACTION: Value Set to default
	SIG_NAME: BMS_SG_EngineCoolantTemp_Rx, STATUS: Invalid Max or Min value., ACTION: Value Set to default
	SIG_NAME: BMS_SG_EngineFuelTemp_Rx, STATUS: Invalid Max or Min value., ACTION: Value Set to default
	SIG_NAME: BMS_SG_VehicleSpeed_Rx, STATUS: Invalid Max or Min value., ACTION: Value Set to default

MSG_ID: 1280 	MSG_TYPE: S 	MSG_NAME: XCP_RX_FRAME
	SIG_NAME: XCP_RX_SIGNAL, STATUS: Invalid Max or Min value., ACTION: Value Set to default

MSG_ID: 1297 	MSG_TYPE: S 	MSG_NAME: XCP_TX_FRAME
	SIG_NAME: XCP_TX_SIGNAL, STATUS: Invalid Max or Min value., ACTION: Value Set to default

MSG_ID: 1248 	MSG_TYPE: S 	MSG_NAME: UDS_Rx_Phys_Id_0x4E0
	SIG_NAME: UDS_RX_SIGNAL, STATUS: Invalid Max or Min value., ACTION: Value Set to default

MSG_ID: 1264 	MSG_TYPE: S 	MSG_NAME: UDS_Tx_Phys_Id_0x4F0
	SIG_NAME: UDS_TX_SIGNAL, STATUS: Invalid Max or Min value., ACTION: Value Set to default

MSG_ID: 2015 	MSG_TYPE: S 	MSG_NAME: Diag_OBD_ON_CAN_Rx
	SIG_NAME: OBD_RX_SIGNAL, STATUS: Invalid Max or Min value., ACTION: Value Set to default

MSG_ID: 2024 	MSG_TYPE: S 	MSG_NAME: Diag_OBD_ON_CAN_Tx
	SIG_NAME: OBD_TX_SIGNAL, STATUS: Invalid Max or Min value., ACTION: Value Set to default
