## /*****************************************DIO HW-SW MAP*****************************************/

Table 1: DIO SFR Usage per API
API Name | SFRs Used | Remarks
--- | --- | ---
Dio_Init | - | No SFRs used
Dio_InitCheck | - | No SFRs used
Dio_GetVersionInfo | - | No SFRs used
Dio_ReadChannel | Pn_IN | -
Dio_WriteChannel | Pn_OMR | -
Dio_ReadPort | Pn_IN | -
Dio_WritePort | Pn_OUT | -
Dio_ReadChannelGroup | Pn_IN | -
Dio_WriteChannelGroup | Pn_OMR | -
Dio_FlipChannel | Pn_IN, Pn_OMR | -

## /******************************************DIO MPU Settings******************************************/

### For MPU setting wrt SFR, refer HW manual for Port module

Table 2: DIO Memory Range
Start Address | End Address | Remarks
--- | --- | ---
DIO_START_SEC_VAR_32BIT | DIO_STOP_SEC_VAR_32BIT | Dio_kConfigPtr - 32 bit variables used by DIO driver